AVTOMOBİL

Cihazın fəaliyyət mövqeyi, cihazın hər bir struktur üzrə fəaliyyət mövqeyinin yoxlama standartına uyğun gəlib gəlmədiyi yoxlanılmalıdır.
(5) Taksometr üzrə yoxlama sistemi

(A) | Göstərici istinad dəyəri xarakteri daşımalı, eləcə də intiqal sınaq cihazı üzrə əsas məsafə və sonrakı məsafəyəm uyğun olaraq impuls dəyəri ilə təmin olunmalıdır ki, göstərilən dəyəri təsdiqləsin.
(B) | Qiymətləndirmə cihazı, əlaqəli qurğu üzrə məsəfənin imkanına uyğun olaraq impuls dəyərinin verilməsilə nəticənin əldə edilib-edilmədiyini təsdiqləyir (təmir sınağı 0 ilə 4% arası, istifadə sınağı ‒ 1 - 0 %).
(C) | Hər bir struktur, avadanlıqların fəaliyyət şəraitinin yoxlama standartlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən etmək üçün həmin avadanlıqlar dəqiq şəkildə yoxlanmalıdır.

(6) Qaz sızması üzrə detektorlar

(A) | Qəbul etmə funksiyasının düzgün şəkildə işləyib işləmədiyini yoxlamaq üçün standart qazdan istifadə edin.
(B) | Hər bir struktur • Cihazın fəaliyyət şəraitinin yoxlama standartına uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən etmək üçün dəqiq şəkildə yoxlanılmalıdır.

Şəkil VI, 04-4: Qaz sızması üzrə sınaq cihazı
Avadanlıqların Yoxlanış Sxemi

Yoxlama maddəsi | Nəzarət maddələri | Nəzarət təşkili | Yoxlanış tarixi
ABS sınaq avadanlığı |  |  |
Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah |  |  |
İşlənmiş qaz sayğacı |  |  |
Qurum ölçmə cihazı |  |  |
Taksometr üzrə sınaq qurğusu |  |  |
Səs intensivliyini ölçən cihaz |  |  |
Görünən işığı buraxma əmsalı üzrə ölçü cihazı |  |  |