Elektrik

2. 3 və 5 nömrəli terminalları birləşdirin. 3. Batareyanın müsbət (+) başlığını 6 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 1 nömrəli terminala birləşdirin, təkrar hərəkətə başladıqdan sonra motorun durma vəziyyətində dayanıb-dayanmadığını yoxlayın. Hərəkət müvafiq qaydada deyilsə, motoru dəyişin. | Şəkil 09-12: 3 və 5 nömrəli terminalların birləşdirilməsi
6. ARXA PƏNCƏRƏSİLƏNİN MOTORUNU YOXLAYIN. (a) Aşağı sürətdə hərəkət Batareyanın müsbət (+) başlığını 4 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 2 nömrəli terminala birləşdirin, motorun aşağı sürətdə hərəkət edib-etmədiyini yoxlayın. Hərəkət müvafiq qaydada deyilsə, motoru əvəz dəyişin. | Şəkil 09-13: Arxa pəncərəsilənin motorunun yoxlanması
(b) Durma vəziyyətində hərəkət və dayanma Motoru aşağı sürətlə hərəkətə gətirin və motorun müsbət (+) başlığı 4 nömrəli terminaldan ayırmaqla, durma vəziyyəti istisna olmaqla, motorun fəaliyyətini dayandırın. | Şəkil 09-14: Durma vəziyyətində hərəkət və dayanma
(c) 3 və 4 nömrəli terminalları birləşdirin. Batareyanın müsbət (+) başlığını 1 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 2 nömrəli terminala birləşdirin, təkrar hərəkətə başladıqdan sonra motorun durma vəziyyətində dayanıb-dayanmadığını yoxlayın. Hərəkət müvafiq qaydada deyilsə, motoru dəyişin. | Şəkil 09-15: Durma vəziyyətində dayanmaların yoxlanması