AVTOMOBİL

E3C70827 QURAŞDIRMA 1. Günəş tavanının açar konnektorunu və lampa konnektorunu birləşdirdikdən sonra tavan lampasını quraşdırın. 2. İki vinti birləşdirdikdən sonra lampa şüşəsini quraşdırın. | Şəkil 09-38: Tavan (A) lampasını (B) sökün.
REOSTAT YOXLANIŞ 1. Mənfi (-) batareya terminalını ayırın. 2. Daxili örtüyü sökmə alətindən istifadə etməklə, aşağı toqquşma yastığının açar qurğusunu (A) sökün. [LHD] | Şəkil 09-39: Aşağı toqquşma yastığının açar qurğusunu sökün
[RHD] | Şəkil 09-40: Aşağı toqquşma yastığının açar qurğusunu (A) sökün
3. Reostatın açar konnektorunu (A) sökün. [LHD] | Şəkil 09-41: Aşağı toqquşma yastığının açar qurğusunu (A) sökün
[RHD] | Şəkil 09-42: Aşağı toqquşma yastığının açar qurğusunu (A) sökün