AVTOMOBİL

4. Cədvələ əsasən, açarın hər vəziyyətində terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. Əgər kəsilməzlik vəziyyəti qənaətbəxş deyilsə, açarı dəyişin. | Şəkil 09-78: Elektrikli arxa şüşəqaldıranın açarının terminalları

ELEKTRİKLİ ŞÜŞƏQALDIRANIN RELESİ
YOXLANIŞ:
1. Akkumlyatorun mənfi (-) qütbünü ayırın
2. Toqquşma yastığının aşağı panelini sökün. (Kuzov qrupu – “Toqquşma yastığı” bölməsinə istinad edin)
3. Birləşdirici qutunu söküb çıxarın.
4. Terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın.
5. Elektrik təchizatı və torpaqlama I/P-H-dəki No.2 terminalına və I/P-B-dəki No.17 terminalı birləşdirildikdə I/P-F-dəki No.2 terminalı ilə I/P-B-dəki No.17 terminalları arasında kəsilməzlik olmalıdır.
6. Elektrik təchizatı kəsildikdə, I/P-F-dəki No.2 terminalı ilə I/P-B-dəki No.17 terminalları arasında kəsilməzlik olmamalıdır.
Şəkil 09-79: Elektrikli şüşəqaldıranın relesi