Şassi

Təcrübə mərhələləri:
1. | Əyləc mayesini şpris ilə ilişmə muftasının əsas silindrinin çənindən təmizləyin.
2. | İlişmə muftasının əsas silindrinin şlanqını sıxın (A). Əgər sıxılma üçün kifayət qədər yer olmazsa, siz həmçinin şlanqı (B) əyləcin əsas silindri tərəfdən sıxa bilərsiniz.
| Şəkil 01-10: İlişmə muftasının əsas silindrinin şlanqını sıxın
3. | İlişmə muftasının əsas silindrinin sıxacını ayırmaqla şlanqı silindrdən ayırın.
4. | Xamıtı çıxarın (A) və ilişmə muftasının borucuğunu ayırın (B).
| Şəkil 01-11: Şlanqı sıxın (B)
5. | İlişmə muftasının pedalını ilişmə muftasının əsas silindri ilə birləşdirin barmağı və şaybanı çıxarın
6. | Sürücünün oturacağının altında ilişmə muftasının əsas silindr blokunun montaj boltlarını boşaltdıqdan sonra ilişmə muftasının əsas silindrini çıxarın. Bu, ilişmə muftası pedalının dayaq kronşteynini çıxartdıqdan sonra bu mərhələnin yerinə yetirilməsinə kömək edə bilər.
| Şəkil 01-12: Xamıtı çıxarın (A) və ilişmə muftasının borucuğunu ayırın (B).

Quraşdırma
Quraşdırma çıxarılmaya tərs qaydada yerinə yetirilir.