Elektrik

DİQQƏT:
Qurğunu yüksək təzyiq tərəfdən doldurduqda mühərriki heç vaxt işə salmayın. Qurğu maye soyuducu agent ilə doldurulduqda aşağı təzyiq klapanını açmayın.
Şəkil 08-31: Soyuducu agentin doldurulması

1. | Qurğu evakuasiya edildikdən sonra yuxarı və aşağı təzyiq klapanlarının hər ikisini tamamilə bağlayın.
2. | Soyuducu agentin qutusunun kranını “Soyuducu Agentin Servis Kranının Tənzimlənməsi” bölməsində təsvir olunduğu kimi quraşdırın.
3. | Yüksək təzyiq klapanını tam açın və konteyneri tərsinə tutun.
4. | Soyuducu agenti tərəzidə çəkdikdən sonra qurğunu müəyyən edilmiş miqdarda doldurun. Qurğunun həddən artıq doldurulması boşalma təzyiqinin (yüksək tərəf) qalxmasına səbəb olacaq. Sonra yüksək təzyiq klapanını bağlayın.

Müəyyən edilmiş miqdar:
FURQON : 1200 ± 25q
FURQON-QOŞQU, YÜK MAŞINI : 650 ± 25q
QEYD:
Qurğunun tam dolması qəbuledici nəzarət şüşəsində heç bir köpüyün olmaması ilə müəyyən olunur. Aşağı təzyiq manometrinin heç nə göstərməməsi qurğunun məhdud işləməsindən və təmirə ehtiyacı olmasından xəbər verir.
Şəkil 08-32: Soyuducu agentin tərəzidə çəkilməsi