AVTOMOBIL

(6). Səkkiz ədəd 12mm ölçüdə qaykaları boşaldın və buraxma kollektorunu çıxardın. | Şəkil 07-6: Turbo şarjın çıxarılması

2. Montaj
Quraşdırmaq hissələrə ayırmağın əks qaydasıdır. Texniki xidmət kitabçasına baxın və göstərilmiş burucu momentə uyğun kompressorla əlaqəli hissələri təyin edin və həmin prosesi raportda qeyd edin.
Cədvəl 2-1: İş Prosesi Raportu

Sıra | İş Maddələri | Qeydlər
1 | (Məs.) Buraxma kollektorunun istilik qoruyucusunun çıxarılması |
2 |  |
3 |  |
4 |  |
5 |  |

(1) A buraxma kollektorunun kipkəcini quraşdırmaq. | Şəkil 07-6: Turbo Şarjın Çıxarılması
(2) A Turbo şarjın yağ verən kəmərini quraşdırmaq. | Şəkil 07-8: Turbo Şarj yağ kəmərinin quraşdırılması