Elektrik

Şəkil 09-74: Şüşənin avtomatik aşağı düşməsi üçün nəzərdə tutulmuş açarın terminalları

ELEKTRİKLİ ŞÜŞƏQALDIRANIN KÖMƏKÇİ ÇEVİRİCİSİNİN YOXLANIŞI 1. Akkumlyatorun mənfi (-) terminalını ayırın. 2. Qabaq qapının şüşəsinin haşiyəsini söküb çıxarın. (Kuza – qabaq qapı bölməsinə istinad edin). 3. 10P konnektorunu açardan ayırın. | Şəkil 09-75: Elektrikli şüşəqaldıranın köməkçi açarı
4. Cədvələ əsasən, açarın hər vəziyyətində terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. Əgər kəsilməzlik vəziyyəti qənaətbəxş deyilsə, açarı dəyişin. | Şəkil 09-76: Elektrikli şüşəqaldıranın köməkçi açarının terminalları
ELEKTRİKLİ ARXA ŞÜŞƏQALDIRANIN ÇEVİRİCİSİNİN YOXLANIŞI 1. Akkumlyatorun mənfi (-) qütbünü ayırın. 2. Arxa qapının şüşəsinin haşiyəsini kənarlaşdırın. (Kuzov qrupu – arxa qapı bölməsinə istinad edin) 3. 8P konnektorunu açardan ayırın. | Şəkil 09-77: Elektrikli arxa şüşəqaldıranın açarı