Elektrik

KOMPRESSOR YAĞI:
Mineral yağ R134a maddəsində həll olmur.
ŞLANQ MATERİALI:
Təkmilləşdirilmiş saxlama qabiliyyəti və R-134a ilə həllolma
RÜTUBƏT ÇƏKƏN:
Materiallar rütubətin daha yaxşı udulması üçün dəyişdirilmiş dəliklərin diametrini dəyişmişlər, miqdar 30 q-dan 45 q-a dəyişib.
YÜKSƏK TƏZYİQLİ AYIRICI:
R-134a R-12 ilə müqayisədə eyni kondensasiya temperaturunda daha yüksək boşalma təzyiqinə malikdir.
DOLDURMA GİRİŞLƏRİ:
R-12 ilə səhv salınmamaq üçün R-134a tək doldurma girişinə malikdir. Sistemdən sızıntıları azaldın və səhv soyuducu maddənin doldurulmasına yol verməyin.
1. Havalandırma sisteminə baxış
High pressure (gaseous) – yüksək təzyiq (qaz halı)
High pressure (liquid) – yüksək təzyiq (maye)
Low pressure (gaseous) – aşağı təzyiq (qaz halı)
Low pressure (liquid) – aşağı təzyiq (maye)
Compressor – kompressor
Evaporator – buxarlandırıcı
Expansion valve – genişləndirici klapan
Dryer/collecting tank - quruducu/toplama çəni
Condenser - kondensator