AVTOMOBİL

4. Sınaq avadanlığını işlək
vəziyyətdə saxlamaq
1. Yoxlanış maşınının fəaliyyəti

Təlim məqsədləri | Sınaq avadanlığına dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq test avadanlığının işləmə qaydasını öyrənə bilərsiniz. Sınaq avadanlığına dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq test avadanlığının dəqiqliyini sürdürmək qaydasını öyrənə bilərsiniz. Yoxlama avadanlıqları. Yoxlama avadanlıqları, təlimat kitabçasına uyğun olaraq idarə oluna bilər. Yoxlama avadanlıqlarına dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq, öz-özünü diaqnostika, standart qaz qurumu üzrə standart süzgəc və s. vasitəsilə test avadanlığını dərəcələrə bölməklə dəqiqliyi sürdürmək mümkündür.

Lazımi məlumat
1. Yoxlanış avadanlıqlarının konfiqurasiyası

1. | Maşın hissələri və avadanlıqların dəqiqliklə yoxlanılması Avtomobilin yoxlanılması, saxlanılması və nəzarəti üçün istifadə olunan maşın alətlərini istehsal edən, quraşdıran, idxal edən və satan istənilən şəxs və onlardan istifadə edənlər Torpaq, Nəqliyyat və Turizm Naziri tərəfindən aparılmış dəqiq yoxlamaya tabe olmalıdır.

Avadanlıq və alətlər

(1) | Avtomobilin idarə edilməsi aktının 40 (1) maddəsində təyin edilən dəqiq yoxlanışa bağlı olacaq maşın və avadanlıqlar aşağıdakı kimidir:

(A) Tormozların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(B) Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgah
(C) Yana maillik üzrə ölçü cihazı
(D) Spidometr üzrə sınaq cihazı
(E) Taksometr üzrə yoxlama sistemi
(F) Qaz sızması üzrə detektor (göstərici)

(2) | Yuxarıda qeyd olunan maşın hissələrinin quraşdırıldığı tarixdən etibarən 30 gün ərzində dəqiq yoxlama həyata keçirilməlidir.
(3) | Yuxarıda qeyd olunan ilkin dəqiqlik nəzarəti və struktur dəyişikliyinə malik presizion yoxlanış qəbul edildiyi gündən etibarən dekabr ayına qədər aylıq dəqiq yoxlanış qəbul edilir.
(4) | Quraşdırılma yeri dəyişdirildiyi və istifadə edildiyi zaman, ilk dəqiq yoxlanış yenidən həyata keçirilir.