AVTOMOBIL

Cədvəl 1-14: Yanacaq təzyiqi ilə bağlı zədələnmənin səbəbi və yeri

Yanacaq təzyiqi | Səbəb | Dağılma yeri
Çox aşağı | Yanacaq süzgəcinin tutulması | Yanacaq süzgəci
Yanacaq sızması | Yanacaq təzyiqi üzrə tənzimləyici
Çox yüksək | Yanacaq təzyiqi üzrə tənzimləyicisinə klapan quraşdırma | Yanacaq təzyiqi üzrə tənzimləyici

(2) Yanacaq Təzyiqi üzrə Tənzimləyici Klapan
(A) Yanacaq təzyiqini idarə edən klapanın müqavimətinin yoxlanışı
Şəkil 09-5: Yanacaq təzyiqini idarə edən klapanın müqaviməti
1) Alışma ayırıcısını söndürün və batareya (-) kabelini ayırın.
2) Yanacaq təzyiqini tənzimləyən klapan birləşdiricini çıxarın.
3) Yanacaq təzyiqini tənzimləyən klapan klemləri 1 və 2 arasındakı müqaviməti ölçün.
4) Spesifikasiyaya istinad etməklə, ölçülən müqavimətin texniki şərtlərdən fərqləndiyini təsdiqləyin.
Tətbiq növü
• İstifadə blankındakı “Raport Formuna” baxın.
• Yanacaq təzyiqini tənzimləyən klapanın müqavimət dəyəri (Avante MD) - 0.5 Ω (20 ° C)-dir.
• İstehsalçının texniki təmir təlimatlarına baxın.
Cədvəl 1-15: Yanacaq təzyiqini idarə edən klapanın müqavimətinin yoxlanışı

Punkt | Ölçülər | Tənzimləyici dəyər (saxlama limiti) | Rəy və texniki xidmət (və ya fəaliyyət) işləri
Rəy | Texniki təmir və fəaliyyət
Yanacaq təzyiqini idarə edən klapanın müqaviməti |  |  | Yaxşı Pis |

2. İnjektor
(1) İnjektor müqavimətini yoxlamaq