AVTOMOBİL

• | Bütün hissələr sökülmə növbəsinə uyğun şəkildə sökülməli və quraşdırılmalıdır.
• | Təlim dərsindən sonra təcrübi sahə ətrafını təmizləyin.

### Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1.HİSG (Hibrid İşə Salma Generatoru)
HİSG ötürücü qayış vasitəsilə dirsəkli valın qasnağına birləşdirilib və mühərriki işə salma və güc meydana gətirmə funksiyalarını yerinə yetirir.
(A) İşə salmaya nəzarət
HEV modelləri elektrik nəqliyyat vasitəsi rejiminə keçdikdə, mühərrik işə düşür.
(B) Mühərrikin sürətinə nəzarət
EV nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən mühərriki və motoru müvafiq şəkildə əlaqələndirmək üçün, HEV motor sürəti ilə sinxronizə etmək məqsədilə mühərrikin sürəti qısa zamanda artmalıdır və bundan sonra mühərrikin ilişmə muftası şok və vibrasiyaları azaltmaq üçün dövrəyə qoşulur.
(C) Yumşaq enişə nəzarət
İşə düşərkən mühərrikin vibrasiyasını minimallaşdırmaq üçün mühərrikin sürətinə nəzarət edilir.
(D) Gücün meydana gəlməsinə nəzarət
Yüksək-gərginlikli batareya səviyyəsi (DS) istinad səviyyəsindən aşağıya düşdükcə mühərrik HİSG vasitəsilə elektrik istehsal edərək, kənar müdaxilə ilə işə salınır. Meydana gəlmiş elektrik enerjisi yüksək-gərginlikli batareya vasitəsilə təchiz olunur.
1.Start control – işə düşməyə nəzarət
Engine + drive motor – mühərrik və aparıcı motor
High-speed driving – yüksək sürətlə idarəetmə
Accelerated driving – sürətləndirilmiş idarəetmə
Engine clutch – mühərikkin ilişmə muftası
Engine speed control – mühərrikin sürətinə nəzarət
1.Motor speed – motorun sürəti
2.Rapidly rising to motor speed – sürətlə motorun sürətinə yüksəlmə
3.direct connection when engine and drive motor speed are the same – mühərrik və aparıcı motorun sürəti eyni
olduqda, birbaşa əlaqə