Şassi

(7) Təkərin tənzimlənməsinin yoxlamasını və diaqnostikasını yerinə yetirin.

Şəkil 12-18: Yoxlamanın başa çatması | Şəkil 12-19: Qüsurlu elementin yoxlanması

Yoxlamadan və texniki qulluqdan sonra
1. Təlim materiallarında anormallıq olub-olmadığını yoxlayın və onları qruplar şəklində bölün.
2. Qrup və ya fərdi tapşırıq hesabatlarına əsasən hesabat tərtib edin.
(1) Yerinə yetirilmiş bəndlər üzrə təcrübi qeydlər aparın təcrübi hesabat hazırlayın.
(2) Təcrübi yoxlama qeydlərinə əsasən, qrup şəklində diaqnostik müzakirə təşkil edin.
(A) Avtomobilin asqı balansından asılı olaraq, qabaq təkərlər və dönmə şkvorenləri müvafiq nizamlama və spesifikasiya aralığında deyilsə, yoxlamadan sonra əyilmiş və ya zədələnmiş hissələrlə dəyişdirilə bilərlər.
(B) Qabaq təkərlərin və dönmə şkvoreninin sağ və sol təkərlərinin maililik bucaqları arasındakı fərqin 0 ° ± 0.5 ° aralığında olub-olmadığı qrup müzakirəsində ortaya qoyulmalıdır.
(3) Qrup müzakirəsi başa çatdıqdan sonra, müzakirələri təcrübi hesabata daxil edin.
Fəaliyyət üzrə tövsiyələr
• Asqı balansının və yoxlanan nəqliyyat vasitəsinin təkərinin xüsusiyyətlərini öyrənməzdən əvvəl, yoxlamadan sonra diaqnostika çox faydalı ola bilər.
- Aşağıdakı nəqliyyat vasitələrinin təkərlərini nizamlamazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin ilkin təftişini həyata keçirin.

Yoxlama siyahısı | Təftiş sahəsinin statusu | Təsdiq
Şinin vəziyyəti (hava təzyiqi, yeyilmə vəziyyəti, şinin növü və s.) |  |
Nəqliyyat vasitəsinin hündürlük vəziyyəti |  |
Dönmə korpusunun vəziyyəti |  |
Kürəvi birləşmə və təkərlərin diyircəkli yastığının vəziyyəti |  |
Nəqliyyat vasitəsinin aşağı gövdəsinə təsirə məruz qalıb-qalmaması |  |
Dözümlük vəziyyəti |  |