AVTOMOBİL

1) | Əvvəlki proses zamanı şin bortundan ayrılmış şinlər təkərə daxil edilir. Buna görə də şin təkərdən tamamilə ayrılmalıdır və təkər şinin elastikliyi nəticəsində zədələnə bilər.
2) | Sökmə cihazının növündən asılı olaraq, təkərlərin bərkidildiyi hissələr bir-birindən fərqlənir, lakin əsas fərq addım açarındən istifadə edərək bərkidici detalların xaricdən bərkidilməsi formasına görə meydana gəlir.
3) | Proses zamanı həddən artıq manipulyasiya ilə təkəri zədələməməyə diqqət edin.

(2) Ayrılma hissəsinin uyğunlaşdırılması
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-21: Sökülən ayırıcının uyğunlaşdırılması

1) | Şin çox dərin yerləşibsə, təkər zədələnə bilər. Əgər şin çox dərində yerləşirsə, şinləri çıxarmaq mümkün olmayacaq.
2) | Təkəri elə idarə edin ki, təkərin daxili və xarici hissələri şəkildə göstərildiyi kimi, düzgün bucaq altında yerləşmiş olsun.

Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-22: Çəkilərin sökülməsi və bərkidilməsi aləti

3) | İşinizi asanlaşdırmaq üçün təkəri sökün, çünki təkərin tarazlığına əlavə olunan çəki səbəbi ilə sürtünmə meydana gələ bilər.

(3). Sökmə cihazının əməliyyatı
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-23: Sökmə cihazının əməliyyatı