Kuzovun təmiri

(14) | Əl aləti və sancaq qaynağı ilə müəyyən qədər bərpa edilmiş press xəttini düzəldərkən, əvvəlcə press xəttini, sonra digər hissələri düzəltmək tövsiyə olunur. Yadda saxlayın ki, press xətti panelin düzəldilməsi zamanı boşluq yaradır və panelin digər hissələrinin düzəlişini yalnız press xəttini düzəltdikdən sonra yerinə yetirin.
| Şəkil 05-14: Press xəttinin düzəldilməsi
(15) | Panelin səthi sancaq qaynağından istifadə etməklə düzəldilmişsə, bərpa vəziyyətini yoxlamaq lazımdır. Panelin çöl səthinə toxunarkən, əlinizin ovucu ilə bərpa vəziyyətini həmişə yoxlayın.
| Şəkil 05-15: Düzəliş vəziyyətinin yoxlanması
(16) | Bərpa üçün sancaq qaynağından istifadə etsəniz belə, panelin nisbətən qabarmış hissəsini adi çəkic və taxta çəkicdən istifadə edərək düzəldin.
| Şəkil 05-16: Çəkiclə döyəcləmə işi
(17) | Panelin səthini həddən artıq güclə döyəclədikdə, panel dartınacaq, buna görə də biləyinizi yüngülcə bükməklə döyəcləyin.
| Şəkil 05-17: Yüngül döyəcləmə
(18) | Sancaq qaynağından istifadə etməklə panel səthini düzəldərkən, çökmüş hissəni dartmaq üçün üçün panelin çöl səthini sancaq çəkici ilə ehmalca döyəcləyin. Bu zaman diqqətli olmaq lazımdır, çünki panelin səthi həddən artıq güclə dartıldıqda, panel qabara bilər.
| Şəkil 05-18: Sancaq çəkici ilə təmir