Mühərrik

Tətbiq növü
• Hissələrə ayırarkən kompressor çarxına və ya turbin çarxının pərlərinə zərər vurmayın.

3. Plastik çəkiclə kompressor qapağının ətrafına yüngülcə vurmaqla kaset dəstini çıxardın. 0 halqa kaset dəstini çevrəsində montaj edildiyi üçün bir az sıx quraşdırılmış ola bilər. | Şəkil 07-17: Kaset dəstinin çıxarılması

Tətbiq növü
• Təmizləmə işi, satışda olan təmizləyici yağlar vasitəsilə edilməli və aşındırıcı təmizləyici yağlar istifadə olunmamalıdır.
• Alüminium tərkibli məhsullar üçün plastik ərsin və ya yumşaq fırçalardan istifadə edin.

4. Turbin çarxı ilə kontaktı, eləcə də yüksək qızma və deformasiyadan qaynaqlanan zədələnməni yoxlayın. | Şəkil 07-18: Turbin karteri
5. Filtrə elementini yoxlayın və dəyişdirin. (1) Turbin pərləri və kompressor çarxına dəyən zədə, deformasiya və korroziya vəziyyətini yoxlayın. Qeyri-normal hal olduqda, onu yenisi ilə dəyişin. (2) Bağlı olmayan kaset dəstinin yağ kanalını yoxlayın. (3) Tıxanma və ya deformasiya halında, yağ kəməri və qaytaran yağ kəməri təmir edilməli və ya dəyişdirilməlidir. | Şəkil 07-19: Kaset dəsti