AVTOMOBİL

(2) | Nəqliyyat vasitəsinin çəkisinin ölçülməsi Təkər altlıqlarını sol və sağ, ön və arxa olmaqla tərəzinin üfüqi səthi üzərində yerləşdirin, nəqliyyat vasitəsinin çəki göstəricisini və sensor kabelini birləşdirin, sonra isə şəkil indikatorunun sıfır nöqtəsini tənzimləyin. Dözümlük vəziyyəti avtomobil oxunun mərkəzini və ölçü tərəzisinin mərkəzini qeyd edir.
| Şəkil VI, 01-7: Təkər və tarazlıq qatının quraşdırılması diaqramı

2. Sazlamanın Yoxlanışı
1. İki avtomobil quruluşunun strukturu
Dəyişikliyin (sazlama) yoxlanması

(1) | Sazlamanın təsdiqləndiyi və ya təsdiqlənmədiyini yoxlayın.
(2) | İki növlü nəqliyyat vasitəsinin strukturunu ölçün (nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu, eni, hündürlüyü və ümumi çəkisi) və spesifikasiyanın dözümlülük səviyyəsindən yuxarı olub- olmadığını yoxlayın.
(3) | Nəqliyyat vasitəsinin ümumi çəki limitlərinin təsdiqini artırmaq üçün avtomobilin uzunluğunun, eninin və hündürlüyünün artımı üzrə sazlama.
(4) | İzin verilən maksimum aralığın uzunluq həddində olduğunu təsdiqləyin(13m, əlaqəli nəqliyyat vasitəsi üzrə 16.7m), en (2.5m), və hündürlük(4m).
(5) | Nəqliyyat vasitəsinin ümumi çəkisi 20 ton (xüsusi avtomobil ilə bağlı 40 ton), spindel çəkisi 10 ton və 5 ton olmaqla məhdudlaşdırılmalıdır.
(6) | Nəqliyyat vasitəsinin ümumi çəki limitinin təsdiqini artıran avadanlıq quruluşunda dəyişiklik etmək.

Mənbə: Trafik Təhlükəsizliyi Təşkilatının yoxlanış xidməti təlimatına baxın.

Şəkil VI, 01-9: İcazə verilən maksimum uzunluq pozulması | ŞəkilVI, 01-10: İcazə verilən maksimum uzunluq pozulması

2. Avtomobil sazlamanın yoxlanışı ilə bağlı 13 növ qayda

(1) | Sazlamanın təsdiqləndiyi və ya təsdiqlənmədiyini yoxlayın.
(2) | Nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı qanun və qaydalara uyğun olaraq, hər bir təsdiq şərtinə əsasən avtomobil strukturunun yoxlanışı və ölçülməsində təsdiq şərtinin təmin edildiyini təsdiq edin.
(3) | Təlimat kitabçasında sazlamanın təsdiqinə istinad edərək yoxlanış prosesini icra edin.
(4) | Qeyri-qanuni sazlama hallarını yoxlayın.