AVTOMOBİL

Şəkil 04-7: Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) işi
● Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) ayrılması
Dempferli muftanın idarəetmə klapanı bağlandıqda, hidrotransformatora vurulan yağ dempferli mufta işə salınan zaman əks istiqamətdə axır ki, dempferli muftanın önündə hidravlik təzyiq yüksəlsin və dempferli mufta ön qapaqdan ayrılaraq sağa doğru hərəkət etsin. Ön qapaqdan ötürülmə qutusunun giriş valına ötürülən güc dayandırılır.
Şəkil 04-8: Dempferli mufta (bloklayıcı mufta) ayrıldıqda
● Dempferli muftanın (bloklayıcı muftanın) işləmədiyi diapazon:
• İşədüşmə və sürətlənməni təmin etmək üçün birinci sürət və tərs sürət işləməyəcək.
• Yavaşıma zamanı zərbələrin qarşısını almaq üçün mühərrik əyləcləri aktivləşdirilmir.
• Düzgün dəyişdirmə etmək üçün dəyişdirmə işləmir.
• Yağ temperaturu işi sabitləşdirmək üçün 60℃ altında olduqda işləmir.
• Mühərrik soyuducu temperaturu 50℃-dən aşağı olduqda işləmir.
• Mühərrik dövrlərinin sayı 1500rpm-dən az olduqda işləmir.
• Mühərrik dövrlərinin sayı 2,000 rpm-dən az olarsa, drossel klapanının dəliyi böyük olduqda,
işləmir