AVTOMOBİL

tutduğu yer əhəmiyyətli dərəcədə azaldılır, çünki kənarın ətrafında artıq silindrik resorlara malik olmur. İkinci variantda isə amortizator nəqliyyat vasitəsinin altında resorların daxilinə montaj edilmiş yarım xırda qurğudur.
Təcrübə mərhələləri:

Aşağı lingin çıxarılması 1. Nəqliyyat vasitəsini domkratla qaldırın və qabaq təkəri çıxarın. 2. Qabaq pər önlüyünün kipkəcinin çıxarın. | Şəkil 08-8: Qabaq pər önlüyünün kipkəcinin çıxarılması
3. Aparan valın kontrqaykasını çıxarın. (a) Şplinti və bağlayıcı qapağı çıxarın. (b) Əyləclərin tətbiqi zamanı qaykanı çıxarın. | Şəkil 08-9: Aparan valın kontrqaykasının çıxarılması
4. Sükan dartısının ucunu sükanın çarx topundan ayırın. (a) Şplinti və qaykanı çıxarın. (v) sst-dən istifadə edərək sükan dartısının ucunu sükanın çarx topundan ayırın. sst 09628–62011 | Şəkil 08-10: Sükan dartısının ucunun ayrılması
5. | Sol və sağ stabilizatorun uc pərçimlərini aşağı linglərdən çıxarın.
| Şəkil 08-11: Stabilizatorun uc pərçimlərinin çıxarılması