AVTOMOBİL

5. | Falsları sükan dartısına tərəf dartın.
Xəbərdarlıq! Falslar dəyişdirilən zaman dişli reykada pas olub-olmadığını yoxlayın.
6. | Qidalandırıcı borucuğu ötürmə qutusunun karterindən çıxarın.
7. | Dişli reykanı yavaşca çıxararkən mayeni ötürmə qutusunun karterindən boşaldın.
8. | Sükan dartısını və dişli reykanı bərkidən dayandırıcı şaybanı iskənə ilə boşaldın.
Ehtiyat tədbiri Sükan dartısını dişli reykadan çıxarın və bu zaman ehtiyatlı olun ki, dişli reyka burulmasın 9. Sükan dartısını dişli reykadan çıxarın. 10. Çəngələ tıxacının kontrqaykasını çıxarın. | Şəkil 10-15: Qidalandırıcı borucuğun çıxarılması Şəkil 10-16: Sükan dartısının çıxarılması Şəkil 10-17: Çəngəl tıxacının kontrqaykasının çıxarılması
11. | Xüsusi alətdən istifadə etməklə (09565- 31300), çəngəl tıxacını çıxarın.
| Şəkil 10-18: Çəngəl tıxacının çıxarılması
12. | Dişli reykanın dayaq yayını, çəngəl dayağını və sürüşmə yastığını ötürmə qutusundan çıxarın.
| Şəkil 10-19: Diş reyka dayağının çıxarılması