AVTOMOBIL

olduqca yüksək, təxminən 50-100 kqq / sm2 olduqda, şərti elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sistemi üzrə yanacağın verilmə təzyiqi təxminən 2.4 - 5.9 kqq / sm2 olur.
2. Elektron İdarəetmə ilə Yanacaq İnjektorunun Konfiqurasiyası Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə qurğusunda, sabit təzyiqdə formalaşan yanacaq işəsalma kollektoruna püskürdülür. Mühərrikin qəbul etdiyi hava miqdarına uyğun olaraq püskürdülən yanacaq miqdarı, əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxt üzrə injektoru açmaqla tənzimlənir. İnjektorun iynəli klapanının açıq olması müəyyənləşdirildiyi üçün püskürdülən yanacaq miqdarı dəqiq şəkildə tənzimlənə bilər. Mühərrikin fəaliyyət şəraiti kompüter vasitəsilə idarə olunur. Elektron idarəetmə ilə yanacaq püskürmə sistemi üç əsas hissədən ibarətdir: sorma sistemi, yanacaq sistemi və idarəetmə sistemi.
(1) Sorma sistemi Hava təmizləyici, hava axını sensoru, drossel klapanı korpusu, sabit təzyiqli çən və işəsalma kollektoru.
Elektron idarəetmə ilə yanacaq qəbulu sistemində, hava təmizləyiciyə verilən hava, hava axını sensoruna daxil olur və sorulan hava miqdarı müəyyən edilir, drossel korpusu üzrə drossel klapanının açılma dərəcəsinə uyğun olaraq sabit təzyiqli çənə göstərilən qaydada hava qəbul edilir. Sabit təzyiqli çənə verilən hava, hər bir silindrin işəsalma kollektoru üzrə paylaşdırılır, o cümlədən injektordan püskürdülən yanacaqla qarışdırılır və həmin silindrlərə verilir.
(2) Yanacaq sistemi

Yanacaq çəni | Yanacaq nasosu | Yanacaq filtri | İnjektor

Şəkil 08-3: Verilən yanacaq axını
Yanacaq çəni, yanacaq nasosu, yanacaq filtri, paylama borusu, yanacaq təzyiqi üzrə nizamlayıcı və injektor. Yanacaq sistemi, mühərrikin bütün fəaliyyət şərtləri üzrə lazım olan yanacağı təmin edir, eləcə də dövrədə tənzimlənmiş təzyiqi və yetərli funksiyanı işlək funksiyada saxlayır.
(A) Yanacaq çəni (yanacaq balonu) Bu, maşını idarə etmək üçün yanacağı saxlama konteyneridir və nəqliyyat vasitəsinin bir karkası və ya bir hissəsi olaraq quraşdırılır. Yanacaq çəninin daxilində korroziyanın qarşısını almaq məqsədilə qalvanizasiya vasitəsilə paslanmadan qorunmuş polad metal həmin materialın daxilində istifadə olunur, lakin son illərdə, sintetik qatran istifadə olunur.