Şassi

(2) | Təkərin tarazlığını, aşınmasını və boşalmasını yoxlamazdan hər asqı balansının zədələnmiş hissələri dəyişdirilməli və normal vəziyyətdəki hər komponentlə yoxlanmalıdır.
(3) | Sükanı elə tarazlaşdırın ki, düz dayansın və sonra sınaqdan keçirin.
(4) | Müvafiq təzyiq səviyyəsində şinin hava təzyiqini yoxlayın.
(5) | Təkərin tənzimlənməsi testerinin əməliyyat statusu kimi qüsurların meydana gəlib-gəlmədiyini yoxlayın.

Təkərinin tənzimlənməsinin elektron yoxlanışı (Elektron)
1. Təkərin tənzimlənməsi testerini və yoxlanacaq avtomobili hazırlayın.
2. Yoxlama proseduruna uyğun şəkildə işləyin.
(1) Yoxlama siyahısını nəzərdən keçirin.
(2) Avtomobilin kuzovunu üfüqi yerləşdirmək üçün 4-sütunlu qaldırıcı qurğudan istifadə edin və bütün təkərləri dönmə stoluna bərkidin.

Şəkil12-8: Qabaq fırlanan dönmə stolunun quraşdırılması | Şəkil 12-9: Arxa üfüqi dönmə stolunun quraşdırılması

(3) | Təkərin tarazlıq təlimatına qoşulduqdan sonra nəqliyyat vasitəsinin mövcud qeydiyyat (müştəri məlumatları) məlumatlarını yoxlayın.

Şəkil 12-10: Təkərin tənzimlənməsi proqramına qoşulma | Şəkil 12-11: Müştəri məlumatlarının və istehsalçınnı təsdiqlənməsi

(4) | Qaldırılmış vəziyyətdə hər təkərin sensorunun başlığını quraşdırdıqdan sonra ətalətlə hərəkət kompensasiyasını yerinə yetirin.