Şassi

Təcrübə mərhələləri:
1. | Diferensiallı ötürülmə qutusu blokunu çıxarın (‘MT’-qrupa istinad edin).
2. | İlişmə muftasının qalpağının boltlarını çıxarın (A). Əyilməməli və ya burulmamalıdır; diaqonal istiqamətlərdə boşaldın (aşağıdakı rəqəmlər 2.0L benzinlə işləyən mühərriklərə malik avtomobillərə əsaslanır). Burucu moment: 24.5-35.3Nm (250-360kgf.cm, 18.1-26.0lbft) (2.0L-6EA) 11.8-14.7Nm (120-150kgf.cm, 8.7-10.8lbft) (2.4L-9EA)
| Şəkil 01-4: İlişmə muftasının qalpağının boltlarını çıxarın. Şəkil CH01-5: İlişmə muftasının qalpağı (A) və diski çıxarın(B)
3. İlişmə muftasının qalpağını (A) və diski çıxarın(B) 4. SST(09411-11000) istifadə etməklə, diski quraşdırın (A). | Şəkil 01-6: Diski quraşdırın(A)
İlişmə diskinin təftişi Təcrübə mərhələləri: 1. Konsentrik köməkçi silindrin diyircəkli yastığı ilə təmasda olan diafraqma yayının yeyilməsini yoxlayın. | Şəkil 01-7: Diafraqma yayının yeyilməsini yoxlayın.