Şassi

31. | Ön saxlayıcı halqanın boltlarını kipləşdirin. Dartma momenti: Flans boltu: 20-27 N m (200-270 kq sm, 14-20 Ib ft) Fırlanma mərkəzinin boltu: 30-42 N m (300-420 kq sm, 22-30Ibft) QEYD: Korpusun təmas səthinə sürtgü yağı vurun.
32. | Yağı axıdan tıxacı və yeni şaybanı kipləşdirin. Dartma momenti: 60-65 N m (600-650 kq sm, 43-48 Ib ft)
| Şəkil 03-30: LMAC111D Şəkil 03-31: LMAC111E
33. | Arxa lampa açarını və şaybanı quraşdırın. Dartma momenti: 60-65 N m (600-650 kq sm, 43-48 Ib ft)
| Şəkil 03-32: LMAC111G
34. | Dəyişdirməyə nəzarət korpusunu keçid detalının korpusu üzərinə quraşdırın. Dartma momenti: 20-27 N m (200-270 kq sm, 14-20 Ib ft) QEYD: Keçid detalı korpusunun bərkidici səthinə sürtgü yağı vurun.
| Şəkil 03-33: LMAC111H