AVTOMOBİL

Tətbiq növü

- Kalibrləmə prosesindən qabaq əvvəlcədən isitmə yolu ilə cihazı qızdırın. Mühərrik işə salındığı və ya çirkləndiyi zaman sıfır tənzimləmə əməliyyatını tətbiq etməyin. Əvvəlcədən diapazon tənzimlənməsi üçün istifadə olunan standart qazın tutumunu yoxlayın.

İşlənmiş Qazlarla Ayrılmanın Ölçülməsi üzrə Məlumat Sxemi

Yoxlanış elementi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Qərar | Uyğunluq
HC |  |  |  |
O2 |  |  |  |
CO |  |  |  |
CO2 |  |  |  |
NOX |  |  |  |

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: İşlənmiş qaz analizatoru ilə bağlı İşlənmiş Qaz Analizatorunun Sıfır tənzimləməsini təlimat kitabçasına uyğun olaraq icra edə bildi? Standart qaz üzrə diapazon tənzimləmələrini, işlənmiş qazın istismar təlimatlarına uyğun olaraq edə bildi? Oksigen sensoru, NOx sensoru və s. işlənmiş qazın istismar təlimatlarına uyğun olaraq dəyişdirə bildi? İşıq ötürücü tipli tüstü detektoruna dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq, işıq ötürücü tipli tüstü detektorunun sıfır nöqtəsini tənzimləyə bildi? İşıq ötürücü tipli tüstü detektoruna dair təlimat kitabçasına uyğun olaraq, tüstünün sızması tipli tüstü detektorunun aralıqlarının standart süzmə işini icra edə bildi? Dəqiqlik, müntəzəm olaraq və ya nəqliyyat vasitələrinin işlənmiş qazının yoxlanmasına uyğun olaraq avadanlıqların təhlükəsizliyinin tez-tez yoxlanılması ilə davam edə bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.