Mühərrik

Şəkil 08-15: Yanacaq nasosundakı axını yoxlamaq (arxa oturacaqda, oturacağın altında)
Tətbiq növü
• Ümumiyyətlə, qarmaqlı metrə aralığını 400A səviyyəsində ölçün.
• Elektrik axını istiqamətində və ox istiqamətində quraşdırın (“-” əks istiqamətdə ölçülmüş dəyərdə göstərilir).
• Fiksator tipli ampermetri (qarmaqlı metrə) birləşdirərkən, mümkün qədər yanacaq nasosuna yaxın birləşdirin.
• Yanacaq nasosunun axın limiti is 3-dən 5A-ya qədərdir..
2. İnjektorun yoxlanışı
(1) İnjektor müqavimətinin yoxlanışı
(A) İnjektor birləşdiricisini mühərrikdən ayırdıqdan sonra, çoxölçülü seçmə komutatorunu rezistansa (200Ω seçmə) yerləşdirin və iki keçirici kabeli klemlərə qoşmaqla müqaviməti yoxlayın. [Göstərilən dəyər - 13 - 16Ω (20 ° C dərəcədə)]
(B) Nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı texniki təmir kitabçasını istifadə etməklə, tənzimləmə dəyərini yoxlayın.
Tətbiq növü
• İstehsalçı şərtləri arasında fərq mövcuddur.
Şəkil 08-16: İnjektorun müqavimətinin yoxlanışı (mühərriki işəsalma hissəsi)

Punkt | Ölçülər | Tənzimləyici dəyər (saxlama limiti) | Rəy və texniki xidmət (və ya fəaliyyət) işləri
Rəy | Texniki təmir və fəaliyyət
İnjektor müqaviməti |  |  | Yaxşı Pis |