AVTOMOBİL

yağ nasosundan sızdığı qədər doldurularaq tamamlanır.
YAİK-nın (yağ axının idarəedilmə klapanı) makarasının yerləşməsi aşağıdakı kimidir.
Yağ nasosu “irəli yağ kamerası” (Az-az irəli yağ kamerasına axın tərəfini açmaq )= Demək olar ki, drenaj hissəsini bağlamaq
Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Emissiya nəzarəti sisteminin quruluşunu/adını düzgün izah edə bildi? 2. Emissiya nəzarəti sisteminin dövrəsini məharətlə yoxlaya bildi? 3. Emissiya nəzarəti sistemini düzgü təmir edə bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.