AVTOMOBİL

8. | İki fiksator kürəciyini planka dəliklərində yuvalara quraşdırın.
| Şəkil 03-8: LM AC 110H
9. | İki fiksator kürəciyini bərkitmək üçün müvəqqəti olaraq planka dəliklərinə elastik şlanqlar quraşdırın.
| Şəkil 03-9: LMAC110 I
10. | Quraşdırmanın asanlaşdırılması üçün qayış və ya kord ilə əsas valı, aralıq valı, 1-ci, 2-ci, 5-ci və R yığma dəyişdirmə çəngəli uyğunlaşdırın və bərkidin. Bundan sonra onları domkrat və ya münasib krandan asın. Çünki, onları əllə qaldırmaq təhlükəlidir. QEYD 3-cü və 4-cü dəyişdirmə çəngəlini və plankanı quraşdırmayın.
| Şəkil 03-10: LMAC110J
11. | Keçid detalında əsas valın diyircəkli yastıq oturacağının detalını elektrik qızdırıcı və ya münasib alətlə qızdırın.
| Şəkil 03-11: LM AC 110K