AVTOMOBİL

Yoxlama siyahısı | Təftiş sahəsinin statusu | Təsdiq
Ox aralığı |  |
Fırlanma momenti (ilkin yükləmə) |  |

İstinad
Hər bir detalının təftişinin məqsədi aşağıdakı cədvəldə göstərilir.

Təftiş sahəsi | Yoxlamanın məqsədi
Material birləşməsinin yanma vəziyyəti | Vəziyyət pis olduqda, titrəyiş hissi idarə edilmə zamanı sürət artımı ilə birlikdə səs-küyə səbəb olur.
Materialın birləşmə yağının vurulması
Kardan val əyrisinin ölçülməsi
Təkər topunun diyircəkli yastığının fırlanma səs-küyü
Təkər topunun diyircəkli yastığının məsafəsi
Ox aralığı
Qoruyucu manjetin tullanma vəziyyəti | Belə edə bilməmə avtomobilin idarə edilməsi zamanı dəstəyin maksimum fırladılması ilə səs-küyə səbəb ola bilər.
Aparan valın yağlanma vəziyyəti
Fırlanma momenti | Uyğun olmadıqda, yanacağın pis səmərəliliyinə və səs-küyə səbəb olur.

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Avtomobilin kardan ötürməsinin strukturunu/adını/iş prinsiplərini düzgün şəkildə izah etdi? Yığma kardan valını bacarıqla çıxartdı? Yığma kardan valını bacarıqla quraşdırdı? Dişli çarxın yekun araboşluğunu düzgün şəkildə yoxladı? Dişli çarxın yekun araboşluğunu düzgün şəkildə nizamladı? Yarımoxun dayaq diyircəkli yastığının xidmət istismar həddindən artıq yeyilməsini ölçdü? Yarımoxun dayaq diyircəkli yastığını dəyişdirdi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.