AVTOMOBİL

Aşağı asqı linginin quraşdırılması 1. Aşağı lingi quraşdırın (Şəkil). (a) Aşağı lingi yerləşdirin və arxa tərəfin bolt və qaykasını müvəqqəti quraşdırın. | Şəkil 08-17: Aşağı lingin quraşdırılması
(b) Aşağı lingin oymaq stoporunu aşağı ling valına quraşdırın. (c) Aşağı lingin qabaq tərəfinin üzərində 2 boltu quraşdırın. Burucu moment: 206 n-m (2,100 kgf-cm, 152 ft-lbf) | Şəkil 08-18: Aşağı lingin oymaq stoporunun quraşdırılması
(d) Aşağı lingin arxa tərəfinin üzərindəki boltu bərkidin. Burucu moment: 206 N.m (2,100 kgf-cm, 152 ft-lbf) | Şəkil 08-19: Arxa tərəfin üzərindəki boltun bərkidilməsi
2. Aparan valı ox topuna quraşdırın (Şəkil). | Şəkil 08-20: Aparan valın ox topuna quraşdırılması