Şassi

2. Transmissiya yağ səviyyə çubuğunu (A) çıxarın. | Şəkil 05-7: Transmissiya yağ səviyyə çubuğunu (A) çıxarın.
3. Kardan valını (A) çıxarın. | Şəkil 05-8: Kardan valını (A) çıxarın.
4. Səsboğanı (A) və asqını çıxarın. | Şəkil 05-9: Səsboğanı (A) və asqını çıxarın.
5. Avtomobilin sürət sensorunu (A) və CKP sensoru (C) ötürmə konnektorunu (B) ayırın. | Şəkil 05-10: Avtomobilin sürət sensorunu (A) söndürün. Şəkil 05-11: Şəbəkə ötürücü konnektorunu (B) ayırın.