Kuzovun təmiri

(4) | Bütün zədələnmiş hissələri sökün və panelin daxili hissəsini yoxlayın.
| Şəkil 01-10: Panel daxili deformasiyalarının müəyyən edilməsi
(5) | Arxa yan bölmənin asanlıqla zədələnə bilən sahələrini müəyyən edin.
| Şəkil 01-11: Yan bölmələrdəki dəyişikliklərin yoxlanması
3. Vizual yoxlama ilə zədənin dərəcəsinin təhlili Zədələnmiş nəqliyyat vasitəsinin təhlili üçün ilk növbədə vizual yoxlama ilə deformasiyanın dərəcəsini müəyyən edin.
(1) | Xarici deformasiyaların və zədələnmənin dərəcəsinin müəyyən edilməsi
(A) | Aşağıdakı zədələnmə şəklində vizual olaraq zədələnmənin dərəcəsini yoxlayın. Sol qabaq qapıda və arxa qapıda bir-biri ilə toqquşmuş deformasiyaları müəyyən edin.
(B) | Arxa panelin yan tərəfinin zədələnməsinin vizual təsviri. Göründüyü kimi, sadə deformasiya deyil, kiçik həcmli deformasiya meydana gəlib. Təkcə xarici içlik panelinin deformasiyaya uğraması deyil, həm də zədələnməsi başa düşülməlidir.
| Şəkil 01-12: Xarici içlik panelinin zədələnmə dərəcəsinin müəyyən edilməsi Şəkil 01-13: Daxili panelin deformasiyasının təsdiqlənməsi