Çiyin geyimlərinin hazırlanması
alınmasına və nəticədə, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsinə səbəb olur.

Biriynəli məkikli tikişli elektron düymə tikən AVRORA A-1903 avtomat maşını (Şəkil 1.22) 8mm-dən 15mm-ə qədər diametri olan iki, üç və dörd gözlü düymələrin tikilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Texniki xarakteristikası: Tikişin maksimal sürəti - 2500 ilmə/dəq.-ə qədər Düymənin diametri - 8-15 mm Tikişin uzunluğu - 0,1-10 mm Pəncənin qalxma hündürlüyü- 14 mm İynəaparanın addımı - 41,2 mm İynənin tipi - DPx17 Avtomatik yağlama sistemi Gücü - 550 Vt Çəkisi - 62,5 kq A - 1903 avtomat maşının bir sıra üstün cəhətləri var. Məsələn, əməliyyatın sonunda pəncənin avtomatik qalxması və sapın avtomatik kəsilməsi; iş zamanı vibrasiyanın və səs-küyün minimal səviyyədə olması; maşının yaddaşına 200-ə qədər tikiş proqramının quraşdırılması. Maşında mexanizmlərin rahat, axıcı işləməsi müxtəlif növ parçalardan hazırlanmış tikiş məmulatlarında düymələrin keyfiyyətli tikilməsinə və bununla da əmək məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. | Şəkil 1.21. AVRORA A-782 D maşını Şəkil 1.22. AVRORA A-1903 avtomat maşın