5) Həmin istiliyi almaq üçün qazanxananın saatlıq yanacaq sərfi aşağıdakı kimi hesablanır (Düstur 4.15):

B = 𝑸𝒒𝒂𝒛𝒂𝒏𝒙𝒂𝒏𝒂
𝑸𝒚𝒂𝒏𝒂𝒄𝒂𝒒 kq/saat
Düstur 4.15. Qazanxananın saatlıq yanacaq sərfinin hesablanması

Burada:

Qyanacaq - hər hansı bir yanacaq növünün istilik vermə qabiliyyətidir, kkal/kq. Bu göstərici xüsusi cədvəllərdən götürülür (Cədvəl 4.2).

Yanaçaq növu | 1 kiloqram yanaçağın vеrdiyi istilik (kҝal)
Mazut | 9500
Kеrosin | 10200
1 kub metr tәbii qaz (və ya 0,73 -0,79 kiloqram) | 8000-8500
Qonur kömür | 4500
Odun | 2500
Quru torf | 2000-2500
Quru peyin | 2000-3000
Yaş pеyin | 200

Cədvəl 4.2. Müxtəlif yanacaq növlərinin istilik vermə qabiliyyəti

Əgər biz qazanxana üçün təbii qazdan istifadə etsək, onda 4.15 saylı formula əsasən hesabatını apardığımız istixananın isidilməsi üçün qazanxananın saatlıq yanacaq sərfi aşağıdakı kimi olur:

B = 16817
8000 = 2.1 m3/ saat

6) Məlumdur ki, qış aylarında istixananın isidildiyi qış aylarında həmin ərazi üçün qəbul edilən ən aşağı (minimum) gündəlik temperatur sabit qəbul edilə bilməz. Çünki, elə qış ayları olur ki, hava şəraiti günəşli keçir, axşamlar temperatur mənfi olsa da, gündüzlər temperatur yüksəlir. Bütün bunlar istixananın 24 saat ərzində fasiləsiz deyil, bir neçə saat ərzində isidilməsinə şərait yaradır. Nəticədə, istixana fasilələrlə isidilməli olur ki, bu da enerji xərclərinə qənaət etməyə imkan verir. Qeyd olunan amilləri nəzərə alaraq istixananın isidilməsi üçün mövsümi (və ya illik) yanacaq sərfi aşağıdakı düstur ilə hesablanır:

𝒌𝒊𝒍𝒐𝒒𝒓𝒂𝒎/𝒊𝒍 𝒗ə𝒚𝒂 𝒎ö𝒗𝒔ü𝒎𝒊
Düstur 4.16. İstixananın isidilməsi üçün mövsümi yanacaq sərfinin hesablanması

Burada:

β - ehtiyat əmsalı olub, ərazinin iqlim şəraitindən asılı olaraq nəzərdə tutulan dövr ərzində isidilməyən günlərə və ya saatlara görə müəyyən olunur.