𝟐𝟗𝟗 𝒍𝒂𝒎𝒑𝒂 ∗ 𝟑𝟔 𝑽𝒕∗𝟕 𝒔𝒂𝒂𝒕 = 𝟕𝟓𝟑 Vt
𝒈ü𝒏 ∗ 𝟑𝟎 𝒈ü𝒏 = 𝟐𝟐𝟔𝟒𝟒𝟎 𝑽𝒕/𝒂𝒚
və ya

226440 Vt
1000 = 1890 kVt/ ay

50 kvadrat metr sahəsi olan istixana üçün DNAT lampalarla işıqlanmada elektrik enerji sərfiyyatı:
𝟑𝟔 𝒍𝒂𝒎𝒑𝒂∗𝟐𝟓𝟎 𝑽𝒕∗𝟕 𝒔𝒂𝒂𝒕=𝟔𝟑𝟎𝟎𝟎 𝑽𝒕/𝒈ü𝒏∗𝟑𝟎 𝒈ü𝒏=𝟏𝟖𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑽𝒕/𝒂𝒚
və ya

𝟏𝟖𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑽𝒕
𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟖𝟗𝟎 𝒌𝑽𝒕/𝒂𝒚

50 kvadrat metr sahəsi olan istixana üçün lüminesent lampalarla işıqlanmada elektrik enerji xərcləri:
𝟐𝟐𝟔𝟎 𝒌𝑽𝒕∗𝟎.𝟏 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒕=𝟐𝟐𝟔 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒕/𝒂𝒚
50 kvadrat metr sahəsi olan istixana üçün DNAT lampalarla işıqlanmada elektrik enerji xərcləri:
𝟏𝟕𝟖𝟎 𝒌𝑽𝒕∗𝟎.𝟏 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒕=𝟏𝟖𝟗 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒕/𝒂𝒚

Avqust 2017-ci il tarifləri ilə hesablamalardan aydın olur ki, istixananın işıqlanmasında daha çox işıq selinə malik lampalardan istifadə edilməsi, elektrik enerji xərclərinə qənaət etməyə imkan verir.

Qeyd: İstixanada lampalar bir birindən elə məsafədə yerləşdirilməlidir ki, biri digərini tamamlasın və işıqlandırılmayan yer (kölgə) qalmasın.

Bu gün istixanaların süni işıqlandırılmasında istifadə edilən işıq lampalarının səmərəliliyini artırmaq üçün reflektorlardan istifadə edilir. Reflektorlar lampanın arxa hissəsinə quraşdırılır və lampadan saçan işıq şüasının lazımsız yerə yanlara, yuxarılara səpələnməsinin qarşısını alır və işıq şüası birbaşa bitkinin üzərinə düşür (Şəkil 4.3 və Şəkil 4.4) Yuxarıda göstərilən hesablama qaydası ilə yanaşı, istixana üçün tələb olunan işıq lampalarının sayının hesablanmasında aşağıdakı formuladan da istifadə etmək olar (Düstur 4.17): P = 𝐋∗𝐇∗𝐁∗𝐊 S Düstur 4.17. İstixana üçün tələb olunan işıq lampalarının sayının hesablanmasının digər yolu | Şəkil 4.3. Reflektorsuz lampa