Elektrik dövrəsi və dövrə elementləri
Cərəyan mənbələri ardıcıl birləşdirildikdə onların gərginlikləri
toplanır. 4 ədəd 1,5 V gərginliyi olan cərəyan mənbəyi ardıcıl
birləşdirilsə, 1 Kl yükə 6 C enerji verər (şəkil 2).
Məsələ həlli
Sxemdəki dövrədə mənbənin gərginliyi 3 voltdur.
Ampermetrin göstəricisi 2 amper olarsa, lampaya
hər saniyədə neçə coul enerji verilər?
Verilir
Düstur
Həlli
Gərginliyin ölçülməsi
Gərginliyi ölçmək üçün voltmetrdən istifadə olunur (şəkil 3). Voltmetr dövrə elementinə paralel
birləşdirilir. Bu zaman voltmetrin müsbət sıxacı cərəyan mənbəyinin müsbət qütbü tərəfə, mənfi
sıxacı isə mənfi qütbü tərəfə birləşdirilməlidir (şəkil 4).
Şəkil 3.
Voltmetr
Şəkil 4.
Voltmetr
qoşulmuş dövrə
və onun sxemi