Часть I
1.3 Точность измерений
Ученики, проводящие измерения
линейкой, получили различный
результат.

- Как по-вашему, кто из учеников провёл
  наиболее точные измерения? Обоснуйте свой
  oтвет.
- Что ещё может послужить причиной
  неточности измерений?

Ключевые слова
погрешность
Наши измерения никогда не бывают совершенно точными.
Некоторые ошибки, допущенные во время измерения, могут
не оказать весомого влияния на нашу повседневную
деятельность. Но во многих случаях очень важно провести
точные измерения. Например, если размер ключа,
изготовленного мастером, будет отличаться на 1 мм, то мы не
сможем открыть замок этим ключом.
При проведении измерений важную роль играет направление
взгляда. Например, при измерении объёма воды с помощью
мензурки, если смотреть с разных сторон, мы получаем
разные значения. Для более точного измерения на уровень
жидкости в мензурке следует смотреть одним глазом (закрыв
другой) перпендикулярно (рис. 1).
При измерении физических величин, помимо
невнимательности человека, проводящего измерение,
допускаются ошибки, обусловленные неточностью прибора.
Поэтому при всех измерениях и расчетах следует учитывать эти
погрешности. Допустим, вы измеряете длину гвоздя, кончик
которого расположен междуделениями 6.3 и 6.4 (рис. 2). Для
точности измерений нам необходимо определить погрешность
линейки.
За погрешность прибора принимают половину цены
деления его шкалы.
Поскольку цена деления линейки равна 0,1 см, для
погрешности измерения получаем:
Погрешности измерений, определенные этим методом, обо-
значаются греческой буквой Δ - дельта. С учетом погрешности
прибора длина гвоздя находится в пределах