Криволинейное движение
Период и частота колебаний
В нитяном маятнике периодическое движение совершает груз, подвешенный на нитке (рис. 8), а в
пружинном маятнике - груз, прикреплённый к пружине (рис. 9). Если груз маятника начнет двигаться
из точки 1, то он за один период достигнет точки 2, пройдя около точки О, которая является
положением равновесия, и снова вернется в точку 1 по той же траектории.
Движение маятника от одной крайней точки до
другой называют одним полным колебанием.
Поскольку движение нитяного и пружинного маятников
представляет собой периодическое движение, то для их изуче-
ния пользуются понятиями периода и частоты колебаний.
Время, затраченное на одно полное колебание,
называется периодом колебаний:
где Т - период колебаний, N - число колебаний за время t.
Единицей периода в СИ является секунда: [Т] = 1с
Число колебаний за единицу времени называется
частотой колебаний:
где v - частота колебаний, N - число колебаний за время t.
Единица измерения в СИ является один деленный на секунду:
Амплитуда колебаний
Найти пройденный грузом пружинного или нитяного маятников
путь можно воспользовавшись понятием амплитуда колебаний.
Наибольшее расстояние, на которое во время
колебания отходит груз маятника от положения
равновесия, называется амплитудой колебания
(рис. 10, а, b).
Знаете ли вы?
Идею создания прибора для
измерения времени с помощью
нитяного маятника подал Галилео
Галилей (1564-1642).
Христиан Гюйгенс (1629-1695),
воспользовавшись этим в 1656
году сделал часы с маятником.