Ümumiləşdirici tapşırıqlar
1. İstilik mübadiləsi.
Kütləsi 10 kq, ilkin temperaturu 200 K olan sistem 450 K temperaturuna qədər qızdırılır. Sistemin xüsusi istilik tutumu 0,91
kC
kq · K
-dır.
a) Bu prosesdə sistemin qəbul etdiyi istilik miqdarı nəyə bərabərdir?
b) Sistemin qızdırılması prosesində verilən, yaxud soyudulması prosesində ayrılan istilik miqdarının təyin edilməsinin praktik əhəmiyyəti nədədir? Bir nümunə qeyd edin.
2. Maddənin aqreqat halının dəyişməsi. Şəkildə temperaturu -40°C olan buzun qızdırılaraq aqreqat halının dəyişmə prosesinin temperatur-zaman qrafiki verilmişdir.

1. Qrafikdə 1 – 2 və 2 – 3 xətləri nəyi təmsil edir?
2. Qrafikdə uyğun olaraq 3 – 4 və 8 – 9 xətləri nəyi təmsil edir?
3. Qrafikdə uyğun olaraq 4 – 5 və 7 – 8 xətləri nəyi təmsil edir?
4. Qrafikdə uyğun olaraq 5 – 6 və 6 – 7 xətləri nəyi təmsil edir?

5. Qrafikdə 5 nöqtəsi maddənin hansı aqreqat halına uyğundur?
6. Qrafikdə 8 nöqtəsi maddənin hansı aqreqat halına uyğundur?
7. Qrafikə əsasən istilik hadisəsi neçə prosesi əhatə edir?

3. Gücü 40 MVt olan buxar maşınının 8 saat işləməsini təmin etmək üçün neçə kq mazut tələb olunur? Maşının FİƏ-si 40%-dir. Mazutun xüsusi yanma istiliyi 39 MC/kq-dır.
4. Sobanın qızdırılması. Nümunə.
Bəzi dağ kəndlərində qışda kərpic sobalarında odun yandırmaqla evi qızdırırlar. Sobanın tikildiyi kərpiclərin ümumi kütləsi 100 kq-dır. Qızdırma prosesi zamanı sobanın temperaturu 15°C-dən 75°C-yə qədər yüksəlir. Fərz edək ki, odunun yanması zamanı ayrılan enerjinin 25%-i kərpiclərin qızdırılmasına sərf olunur.

Sual. Kərpic sobanı qızdırmaq üçün nə qədər odun lazımdır?

Verilir | Həlli
Kərpic soba: t1 = 15°С; t2 = 75°С; mkər. = 100 kq; ckər. = 880 C kq · °C ; qodun = 10 MC kq = 10 7 C kq . modun - ? | Odunun kütləsini təyin etmək üçün onun yanması zamanı ayrılan istilik miqdarını bilmək lazımdır: Qodun = qodunmodun. Burada: modun = Qodun qodun (1)