Часть I
Сложение сил
Чтобы определить, как будет двигаться тело, необходимо найти равнодействующую силу действующих на него сил.
Сила, действие которой равно действию всех сил, приложенных к телу, называется равнодействующей силой.
На тело одновременно могут действовать силы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Чтобы найти значение и направление равнодействующей силы, сначала определяют силы, действующие в горизонтальном и вертикальном направлениях. При вычислении ее значения необходимо сложить числовые значения сил, направленных в одну сторону, и вычесть из суммы значение сил, направленных в противоположную сторону. На рисунке 2 показано нахождение равнодействующей силы для сил, действующих на шкаф в горизонтальном направлении.
Равнодействующая
сила = 100 Н – (60 Н+20 Н) = 20 Н, влево
Равнодействующая
сила = 90 Н + 80 Н – 20 Н = 150 Н, вправо
Рис. 2. Вычисление равнодействующей силы.
Силы, сумма которых равна нулю, являются уравновешенными силами.
Поскольку сила тяжести, действующая на покоящийся корабль, по величине равна, а по направлению противоположна силе Архимеда, равнодействующая сила этих двух сил равна нулю. Равнодействующая сил тяжести и реакции опоры, действующих в вертикальном направлении на шкаф, изображенный на рисунке 2, также равна нулю. Однако равнодействующая сил, действующих в горизонтальном направлении, отлична от нуля.
Силы, равнодействующая которых отлична от нуля, являются неуравновешенными силами.