Часть I

##### Как можно уравновесить рычаг?

##### Принадлежности:

линейка, ластик, два тела массами 50 и 100 граммов.

##### Ход работы:

1. Положите ластик на стол, а линейку – на ластик, чтобы она приняла горизонтальное положение и уравновесилась.
2. Положите одно из тел на линейку рядом с точкой опоры.
3. Положите второе тело на линейку и отрегулируйте его положение так, чтобы линейка снова оказалась в равновесии.
4. Рассчитайте силу тяжести, действующую на тела, измерьте и запишите расстояние от них до точки опоры.

##### Обсудите:
1. Какие силы пытаются повернуть линейку по часовой стрелке и против часовой стрелки?
2. Какова связь между отношением сил друг к другу и отношением расстояний от точки опоры до тел?

Рис. 3.
Из деятельности видно, что отношение силы, пытающейся вращать линейку по часовой стрелке, к силе, пытающейся вращать ее против часовой стрелки, обратно пропорционально отношениям расстояний от тел до точки опоры. Деятельность можно схематически изобразить так, как показано на рисунке 3. Расстояние от точки опоры рычага (точка О) до точки приложения силы называется плечом силы. Величина, равная произведению численного значения силы на ее плечо, называется моментом силы.
M = F · l
Единица момента силы в СИ – ньютон-метр (1 Н · м). Чтобы рычаг находился в равновесии, произведение силы, действующей по часовой стрелке на плечо силы, должно быть равно произведению силы, действующей против часовой стрелки на плечо силы:

F1 l1 = F2 l2.

Условие равновесия рычага можно записать с использованием момента силы следующим образом:

M1 = M2.