Сила
1
1.8 Сила трения
После приземления самолета, на взлетно-посадочной полосе аэропорта остаются следы от каучукового материала, из которого изготовлены шины самолета. Полосы периодически очищаются от этих следов для обеспечения безопасности полетов.

- ##### Какое явление вызывает появление следов на взлётно-посадочных полосах?

- ##### Какая проблема может возникнуть, если не очищать материал, скапливающийся на полосах?

В зимние месяцы, когда дороги покрываются льдом, автомобили начинают скользить и происходят аварии (рис. 1). Поэтому снег с дорог необходимо убирать до того, как образуется лёд. На расчищенной дороге трение между шинами автомобиля и дорожным покрытием увеличивается, и автомобиль не скользит. По вымытому полу необходимо передвигаться осторожно. Поскольку трение между мокрым полом и обувью меньше, возникает опасность поскользнуться и упасть (рис. 2). А на сухом полу скольжения не происходит. Сила трения возникает между соприкасающимися поверхностями при движении одного тела по поверхности другого. Сила трения возникает также при движении тела в таких средах, как воздух или вода.
Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого тела или в результате движения тела в таких средах, как воздух и вода, называется силой трения.
Сила, препятствующая перемещению тела в воздухе или жидкости, называется соответственно сопротивлением воздуха или жидкости. Сила трения, возникающая при движении тела по поверхности, равна произведению силы реакции опоры на коэффициент трения:

Fтр = μR.

Клю-
чевые
слова
сила трения,
коэффициент трения
Рис. 1.На обледенелой дороге автомобили скользят и съезжают с неё.
Рис. 2. На мокром полу высокая вероятность поскользнуться и упасть.

Здесь Fтр – сила трения, μ – коэффициент трения, R – сила реакции поверхности. Коэффициент трения является безразмерной величиной и зависит от шероховатости трущихся поверхностей, а также от рода материала, из которого изготовлены тела.