Обобщающие задания
1. Теплообмен.
Система массой 10 кг и начальной температурой 200 К нагревается до температуры 450 К. Удельная теплоемкость системы равна 0,91
kДж
кг · К
.
a) Какое количество теплоты получит система в этом процессе?
b) Какое практическое значение имеет определение количества теплоты, отданной в процессе нагревания или выделившейся в процессе охлаждения системы? Приведите пример.
2. Изменение агрегатного состояния вещества. На рисунке представлен график зависимости температуры от времени процесса изменения агрегатного состояния льда с температурой -40°С при его нагревании.

1. Что обозначают на графике линии 1 – 2 и 2 – 3?
2. Что обозначают на графике линии 3 – 4 и 8 – 9 соответственно?
3. Что обозначают на графике линии 4 – 5 и 7 – 8 соответственно?
4. Что означают на графике линии 5 – 6 и 6 – 7 соответственно?

5. Kакому агрегатному состоянию вещества соответствует точка 5 на графике?
6. Какому агрегатному состоянию вещества соответствует точка 8 на графике?
7. Сколько процессов охватывает тепловое явление, согласно графику?

3. Сколько кг мазута потребуется для обеспечения работы паровой машины мощностью 40 МВт в течение 8 часов? КПД машины равен 40%. Удельная теплота сгорания мазута равна 39 МДж/кг.
4. Нагрев печи. Пример.
В некоторых горных селах зимой отапливают дом, сжигая дрова в кирпичных печах. Общая масса кирпичей, из которых построена печь, равна 100 кг. В процессе нагрева температура печи повышается от 15°C до 75°C. Предположим, что 25% энергии, выделяющейся при сгорании дров, расходуется на нагревание кирпичей.

Вопрос. Сколько дров нужно для нагрева кирпичной печи?

Дано | Решение
Кирпичная печь: t1 = 15°С; t2 = 75°С; mкирп. = 100 кг; cкирп. = 880 Дж кг · °C ; qдров = 10 MДж кг = 107 Дж кг . mдров - ? | Для определения массы дров необходимо знать количество теплоты, выделяющееся при их сгорании: Qдров = qдровmдров. Здесь: mдров = Qдров qдров (1)