| Количество тепла, необходимое для нагрева кирпичной печи: Q = скирп. · mкирп.(t2 – t1). (2) По условиям задачи 25% энергии, выделяющейся при сгорании дров в кирпичной печи, расходуется для отопления. Давайте напишем соотношение: Qдров – 100% и Q – 25% Значит: Qдров = 4Q (3) Таким образом, учитывая выражения (1) – (3), можно получить общую формулу для определения массы сгоревших в печи дров: mдров = Qдров qдров = 4Q qдров = 4Cкирп. · mкирп.(t2 - t1) qдров
| Вычисления
| mдров = 4 · 880 · 100 · 60 107 = 2,112 кг. Ответ: 2,112 кг

5. В 80-х годах прошлого века в некоторых районах зимой классные комнаты отапливали, сжигая каменный уголь в чугунных печах. Масса печи равна 20 кг. В процессе нагрева температура печи повышается от 18°С до 88°С.
Предположим, что 35% энергии, выделяющейся при сгорании каменного угля, расходуется на нагрев чугунной печи.
a) Сколько каменного угля было сожжено для нагрева чугунной печи?
b) Что выбрасывается в атмосферу в качестве продукта сгорания при сжигании каменного угля? Насколько экологически эффективно использование этой печи?
6. Заполните обобщающую таблицу.

Тепловой двигатель | Нагреватель | Рабочее тело | Холодильник | КПД | Область применения
Паровой двигатель |  |  |  |  |
Карбюраторный двигатель |  |  |  |  |
Дизельный двигатель |  |  |  |  |
Газовый реактивный двигатель |  |  |  |  |
Ракетный двигатель |  |  |  |  |

7. Модель ракеты с запасом топлива 25 г при вертикальном запуске полностью израсходовала топливо, поднявшись на высоту 600 м. Масса поднятого полезного груза равна 28,3 г. Удельная теплота сгорания топлива модели ракеты равна 5 МДж/кг. Сопротивление воздуха не учитывается (g = 10 Н/кг).
Вопрос. Чему равен КПД двигателя модели ракеты?
8. Какой последовательностью цифр на рисунке обозначены такты впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска?
A) 2, 1, 4, 3 B) 1, 3, 2, 4 C) 2, 4, 3, 1
D) 1, 2, 3, 4 E) 1, 4, 3, 2