Часть II
Примените полученные знания
На рисунке показано поперечное сечение цилиндра четырехтактного двигателя. Внимательно рассмотрите рисунок и ответьте на следующие вопросы.
1 2 3 4
Вопрос 1. Какой цифрой обозначены такты впуска и выпуска?
Вопрос 2. Какой цифрой обозначены такты сжатия и рабочего хода?
Вопрос 3. Что является нагревателем, рабочим телом и холодильником в этом двигателе?
Проверьте полученные знания
1. Когда внутренняя энергия газа в цилиндре двигателя внутреннего сгорания больше:
а) в начале или в конце такта рабочего хода?
b) в конце такта всасывания или в конце такта сжатия? Обоснуйте свой ответ.
2. Как изменяется температура газа в рабочем такте двигателя внутреннего сгорания: температура повышается или понижается? Обоснуйте свой ответ.
3. Двигатель трактора совершает полезную работу, равную 15 МДж. При этом он израсходовал 1,5 кг топлива. Зная, что удельная теплота сгорания топлива равна 42
МДж
кг
, определите КПД двигателя трактора.

Дано | Решение
Aп = 15MДж = 15 · 106 Дж; m = 1,5 кг; q = 42 MДж кг = 42 · 106 Дж кг . η – ?
η = Aп mq · 100%
Вычисления
η = 15 · 106Дж 1,5кг · 42 · 10 6 Дж кг · 100% = 23,81%

4. КПД двигателя экскаватора равен 28%. В процессе работы он сжег 5,6 кг топлива. Зная, что удельная теплота сгорания топлива равна 42
MДж
кг
, рассчитайте полезную работу, совершаемую двигателем экскаватора.