Часть II
6.6 Количество теплоты, необходимое в процессах
изменения агрегатных состояний вещества
На рисунке
представлена
схема процессов
изменения
агрегатного
состояния
вещества.
• При переходе вещества из какого агрегатного состояния в какое происходит поглощение теплоты, а при каких – её выделение?
• Как можно определить количество поглощенного (или выделенного) тепла?
Клю-
чевые
слова
теплота плавления,
удельная теплота
плавления, теплота
парообразования,
удельная теплота
парообразования,
теплота сгорания,
удельная теплота
сгорания
При экспериментальном изучении процесса плавления различных веществ одинаковой массы было установлено, что для превращения этих веществ в жидкость требуется разное количество теплоты. Например, для плавления 1 кг льда требуется 340 кДж, а для плавления 1 кг олова — 59 кДж тепла.
Обсудите:
• Какая характеристика вещества определяется количеством теплоты, необходимым для плавления 1 кг вещества при его температуре плавления?
(λ – от гр.:
лямбда)
Теплота плавления и отвердевания
Количество теплоты, затраченное на плавление твердого вещества (кристалла), взятого при температуре плавления, называется теплотой плавления.
Теплота плавления зависит от массы и вида вещества: Q = λm.
Здесь Q – теплота плавления вещества, m – масса вещества, λ – удельная теплота плавления вещества
Удельная теплота плавления вещества – это физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для плавления 1 кг кристаллического вещества при температуре его плавления:
λ =
Q
m
.
Удельная теплота плавления зависит от рода вещества (см. таблицу 6.3). Единица удельной теплоты плавления в СИ:
[λ] =
[Q]
[m]
= 1
Дж
кг
.