Закон сохранения энергии в тепловых явлениях
6
Ракетный двигатель
Ракетный двигатель – реактивный двигатель, не использующий в своей работе окружающую среду, например, атмосферный воздух.
Основу ракетной и космической техники составляют жидкостные ракетные двигатели. Такие двигатели несут с собой вместе с топливом окислитель (например, жидкий кислород). В камеру сгорания (нагреватель) двигателя с помощью насосов подаются топливо и окислитель. От воспламенения топливной смеси в камере образуются продукты сгорания, т.е. газы (рабочее тело), при высоком давлении и температуре. Газовая струя с большим давлением выбрасывается из сопла ракеты в атмосферу (холодильник) (рис. 6.13). В результате возникает реактивное действие выбрасываемой газовой массы, то есть на ракету действует большая сила тяги, равная силе реакции газовой струи.
Зна-
ете ли
вы?
Основной недостаток ракеты заключается в том, что она требует много топлива. Большое количество требуемого топлива увеличивает массу ракеты, что затрудняет ее запуск и маневрирование.
Рис. 6.13. Схема принципа работы
ракетного двигателя.
Примените полученные знания
1. На каком физическом законе основан принцип работы реактивного двигателя?
2. В чем заключаются сходные и отличительные особенности в принципе действия газового и парового двигателей?
Проверьте полученные знания
1. В чем разница между газовым (воздушным) и ракетным реактивными двигателями? Обоснуйте свой ответ.
2. Что приводят в движение реактивные двигатели?
1. Мотоциклы.
2. Круизные лайнеры.
3. Беспилотники.
4. Реактивные самолеты.
5. Крылатые ракеты.
A) Только 1
B) Только 1 и 2
C) Только 3
D) Только 3, 4 и 5
E) Только 5
3. Как увеличивается тяга реактивного двигателя при изменении температуры и давления окружающей среды?

| Температура | Давление
A) | при уменьшении | при увеличении
B) | при увеличении | при увеличении
C) | при постоянстве | при увеличении
D) | при уменьшении | при постоянстве
E) | при увеличении | при уменьшении