Часть II
Реактивное движение происходит тогда, когда от тела отделяется его часть и движется в одном направлении, а само тело приобретает движение в противоположном направлении.
Для приведения в движение современных транспортных и технологических средств с помощью реактивного движения используются различные типы реактивных тепловых двигателей.
Наиболее распространенными из таких двигателей являются газовый (воздушный) реактивный тепловой двигатель и ракетный тепловой двигатель.
Газовый (воздушный) реактивный двигатель
– Газовый (воздушный) реактивный двигатель – двигатель, использующий в своей работе окружающую среду, например, атмосферный воздух.
Конструкция газового двигателя такова, что нет необходимости преобразовывать поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала (рис. 6.12). Так, при работе газового двигателя компрессор сжимает атмосферный воздух, увеличивая его давление в 5-10 раз. В результате повышается и температура воздуха в компрессоре. Нагретый воздух под давлением поступает в камеру сгорания (нагреватель), куда одновременно впрыскивается и топливо (керосин, мазут).
В результате сгорания топлива температура воздуха (рабочего тела) повышается до 1500-2200°С. Воздух и другие продукты сгорания, резко расширяясь от высокой температуры, с большлой скоростью устремляются к соплу.
Рис. 6.12. Схема строения и
принципа работы газового
(воздушного) реактивного двигателя.
Примечание. Газовые двигатели
широко используются, главным
образом, в авиации, поскольку
создают большую силу тяги.
Таким образом, внутренняя энергия топлива преобразуется в кинетическую энергию струи продуктов сгорания, которая, в свою очередь, преобразуется во вращательную кинетическую энергию турбины.
Часть полученной турбиной механической энергии создает тягу, а остальная часть (выхлопной воздух и продукты сгорания) выбрасывается в атмосферу через выхлопное сопло со скоростью ≈500-800
м
с
. КПД этого реактивного двигателя равен 25-30%.
•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
Для работы любого теплового двигателя при сгорании топлива необходим кислород, то есть окислитель. Так как же работают двигатели ракет и космических технологий в среде за пределами атмосферы Земли, где нет кислорода?