Часть II
Здесь Δ обозначает изменение соответствующей физической величины, то есть изменение температуры (t) в рассматриваемом примере. Таким образом, была также определена и третья закономерность для процесса теплообмена:
Количество теплоты, необходимое для нагревания тела, зависит от изменения температуры этого тела.
Учитывая вышеизложенное, закономерность теплообмена между телами можно обобщить следующим образом:
Количество теплоты, необходимое для нагревания тела (или количество теплоты, выделяющееся при его охлаждении), зависит от массы этого тела, изменения его температуры и рода вещества, из которого состоит тело:
Q = cmΔt = cm (t – t0).
Здесь Q – количество теплоты, m – масса тела, t0 – начальная температура тела, t – конечная температура тела, c – коэффициент пропорциональности, называемый удельной теплоемкостью.
•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
Почему при
нагревании тела
количество
полученного им
тепла считается
положительным, а
при охлаждении
количество
отдаваемого тепла
– отрицательным?
Объясните свой
ответ.
Удельная теплоемкость – физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для нагревания вещества массой 1 кг на 1°С (или 1К):
c =
Q
m(t - t0)
Единицей измерения удельной теплоёмкости в СИ является Дж/кг · К:
[c] = 1
Дж
кг · °C
= 1
Дж
кг · K
.
Удельная теплоемкость зависит от рода вещества (см. таблицу 6.1).
Физическая величина, равная произведению удельной теплоемкости на массу тела, называется теплоемкостью тела (С):
C = cm.
Теплоёмкость – физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для изменения температуры данного тела на 1ºC (или 1K).
C =
Q
Δt
=
Q
ΔT
.
Единица измерения теплоёмкости в СИ:
[C] =
[Q]
[ΔT]
=
[Q]
[Δt]
= 1
Дж
K
= 1
Дж
°C
.