Словарь
Теплота плавления – количество теплоты, отдаваемое на плавление твердого вещества (кристаллического вещества), взятое при температуре его плавления. Теплота плавления зависит от массы и вида кристаллического вещества:
Q = λm.
Где Q – теплота плавления вещества, m – масса вещества, λ (греч. лямбда) – удельная теплота плавления вещества.
Удельная теплота парообразования – физическая величина, численно равная количеству теплоты, затраченному на испарение 1 кг жидкости при температуре кипения:
L =
Q
m
.
Единица измерения удельной теплоты парообразования в СИ:
[L] = 1
Дж.
кг
.
Удельная теплота плавления – физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для плавления 1 кг кристаллического вещества при температуре плавления:
λ =
Q
m
.
Единица измерения удельной теплоты плавления в СИ:
[L] = 1
Дж
кг
.
Удельная теплоемкость – физическая величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для нагревания вещества массой 1 кг на 1°С (или 1К):
c =
Q
m(t - t0)
.
[c] = 1
Дж
кг · °C
= 1
Дж
кг · K
.
Инфразвук (лат. infra – “низкий”) – звуковые волны в диапазоне частот 0,001 Гц – 16 Гц.
Парниковый эффект – процесс повышения температуры поверхности планеты из-за парниковых газов, которые не позволяют теплу Солнца отражаться от Земли и полностью уходить в космос.
Тепловое движение – хаотическое (беспорядочное) движение молекул, из которых состоит тело.
Количество теплоты – энергия, получаемая или отдаваемая телом при теплообмене. Количество теплоты обозначается буквой Q, а ее единица измерения в СИ – джоуль:
[Q] = 1 Дж.
Количество теплоты, необходимое для нагревания тела (или количество теплоты, выделяющегося при его охлаждении), зависит от массы этого тела, изменения его температуры и вида вещества, из которого оно состоит:
Q = cm Δt = cm(t – t0).
Где Q – количество теплоты, m – масса тела, t0 – начальная температура тела, t – конечная температура тела, с – коэффициент пропорциональности, который называется удельной теплоемкостью.
Тепловой двигатель – устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах: если изменение внутренней энергии системы происходит одновременно в результате механической работы и теплопередачи, то изменение внутренней энергии системы равно сумме работы, совершенной над системой, и количества теплоты, подведенной системе:
ΔU = A + Q.
Тепловое равновесие – состояние, при котором два или более тела достигают одинаковой температуры в результате теплообмена друг с другом.
Теплоемкость – физическая величина, численно равная количеству теплоты, затраченному на изменение температуры данного тела на 1°С (или 1К):
C = cm → C = –
Q
Δt
=
Q
ΔT
.
Единица измерения теплоёмкости в СИ:
[C] =
[Q]
[ΔT]
=
[Q]
[Δt]
= 1
C
K
= 1
C
°C
.